ファームウエア更新　手順

*ご案内*
1. ファームウェアを更新すると、本体の測定設定が初期化されます。
   更新作業の前に、設定を外部メディアに保存していることをご確認ください。
2. ファームウェアの更新にともない、関連ソフトやライブラリの更新が必要となる場合があります。
   詳しくは各ソフトウェアの説明書にて、対応ファームウェアのバージョンをご確認ください。
3. ファームウェアの更新には、32GBまでのSDカードもしくはUSBメモリーを使用してください。

以下の手順に従い、DL350本体のファームウエアを更新してください。
更新には、SDメモリカードまたはUSBメモリを用意してください。

1. 対象となるDL350の電源を切り、SDメモリカード、USBメモリおよび全てのケーブルを抜いて下さい。
2. "DL350.YMC"ファイルを、SDメモリカードまたはUSBメモリのトップディレクトリにコピーしてください。
　（他機種のYMCファイル(DL850.YMCなど)を同じディレクトリに置かないでください。）
3. YMCファイルを書き込んだSDメモリカードまたはUSBメモリを、DL350本体に挿入してください。
4. DL350をACアダプタに接続し、"START/STOP"キーを押しながらDL350の電源を入れてください。
   DL350画面にMaintenance Menuが表示されるまで、そのまま"START/STOP"キーを押し続けてください。
5. "Trigger"キーを3回押し、カーソルを"Install the Applicaion"にあわせて、"START/STOP"キーを
　押して下さい。
6. ファームウェアのインストールが開始されます。そのまましばらくお待ちください。完了のメッセージ("Finish")が
　画面に表示されるまで、DL350の電源を切らないでください。
7. 完了のメッセージ("Finish")が画面に表示されたら、DL350の電源を切り、再度電源を入れてください。
8. 画面左下のMENUをタッチし、ユーティリティ -> オーバービュー画面にて、更新されたファームウエアの
　バージョン番号を確認してください。

以上